**FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI MT / BT DI DISTRIBUZIONE RISCHIO ALTO (20 ore)**

**COGNOME E NOME \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LUOGO E DATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO**

**Barrare una sola risposta esatta tra le tre indicate. Non è consentito barrare più risposte al medesimo quesito.**

1. **Costituiscono dispositivi di protezione individuale:**
2. Qualsiasi attrezzatura, complemento ed accessorio destinato ad essere indossato e tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro
3. Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
4. Le attrezzature personali
5. **La movimentazione manuale dei carichi può rappresentare un fattore di rischio biomeccanico, in particolare a livello dorso-lombare, se:**
6. Il carico è instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi
7. Il carico è troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare
8. Tutte le precedenti
9. **Cosa si intende per “Salute” :**
10. Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
11. tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
12. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
13. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
14. **La corretta definizione di “Pericolo” è:**
15. Proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza etc) non legata a fattori esterni
16. Probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone
17. Tutte le precedenti
18. **Cosa deve fare un lavoratore quando un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è leggermente danneggiato o usurato?**
19. Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve
20. Continua ad usarlo fino a quando il danneggiamento del DPI lo rende inutilizzabile
21. Ne richiede la sostituzione
22. **Cosa si intende per “Prevenzione” ai fini della salute e sicurezza sul lavoro:**
23. Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
24. tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
25. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
26. Probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone
27. **Per le donne di età superiore ai 18 anni, il peso massimo consigliato, riferito alle norme tecniche, di un carico è pari a:**
28. 30 Kg
29. 20 Kg
30. 15 Kg
31. **Il datore di lavoro provvede affinché:**
32. I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
33. Le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono ad uscite o ad uscite d’emergenza, le uscite di emergenza
34. siano sgombre allo scopo di consentire l’utilizzazione in ogni evenienza;
35. Tutte le precedenti
36. **Le vie di fuga devono essere segnalate con cartelli di colore**
37. Rosso
38. Verde
39. Giallo
40. **Un lavoro è definito “elettrico” se deve essere eseguito:**
41. a distanza da parti accessibili di linee e di impianti elettrici compresa tra Dv e DA9.
42. a distanza da parti accessibili di linee e di impianti elettrici compresa tra DL e Dv.
43. a distanza minore o uguale a DV da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi.
44. **Un lavoro è definito “non elettrico” se deve essere eseguito:**
45. a distanza da parti accessibili di linee e di impianti elettrici maggiore a Dv.
46. a distanza da parti accessibili di linee e di impianti elettrici compresa tra Dv e DA9.
47. a distanza da parti accessibili di linee e di impianti elettrici superiore a DA9.
48. **Secondo il Testo Unico della Sicurezza, i lavori sotto tensione sono:**
49. consentiti in deroga, purché vengano svolti da persone dichiarate idonee e secondo le regole della norma CEI 11-27.
50. sempre vietati.
51. consentiti su decisione del Datore di Lavoro.
52. **L’idoneità alla esecuzione di un lavoro elettrico sotto tensione (BT), deve essere conferita dal datore di lavoro:**
53. a tutte le persone esperte (PES) e a tutte le persone avvertite (PAV).
54. alle persone alle quali abbia attribuito la condizione di PES o PAV e siano in possesso delle necessarie qualità personali e professionali riguardanti, fra l’altro: l’istruzione, l’idoneità psico-fisica, il curriculum professionale, i comportamenti seguiti nell’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.
55. solo alle persone esperte (PES).
56. **I DPI per il controllo del rischio elettrico sono:**
57. di prima categoria.
58. di seconda categoria.
59. di terza categoria.

**Docente del Corso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Punteggio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Esito dell’esame \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Il Candidato (Firma Leggibile)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**